Załącznik nr 2

**………….........**

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

**Zadanie:**

**Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D**.

**Dane oferenta:**

Nazwa:…………………………………………………………………………………………..

Adres:……………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………e-mail:…………………………………………………………………………………………...

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu o wartości nie przekraczającej 30.000 euro z dnia 30.01.2017 r. oferujemy pojazd fabrycznie nowy (rok produkcji ……..) marka:……………….., model: ……………………….o specyfikacji zgodnej z załączonym zestawieniem.

1.Oferujemy realizację dostawy objętej ogłoszeniem:

1. **w terminie: do ………………..2017 r.,**
2. **za cenę ryczałtową:…………………………zł brutto ( w tym VAT….%...................)**

Cena oferty jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

**Dane techniczne oferowanego samochodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe pojazdu**  | **Oferowane parametry** |
| 1. | rodzaj nadwozia typu: BUS/KOMBI |  |
| 2. | rok produkcji: 2016 r. (fabrycznie nowy) |  |
| 3. | ilość miejsc: 8+1 |  |
| 4. | rodzaj paliwa: diesel (wysokoprężny) Norma emisji spalin Euro 6, |  |
| 5. | pojemność skokowa silnika 1600 – 2500 cm3; |  |
| 6. | moc silnika powyżej 110 KM; |  |
| 7. | kolor : metalik (nie biały) |  |
| 8. | homologacja europejska na pojazd 9-cio miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim, |  |
| 9.  | nadwozie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 1 na wózku inwalidzkim w tylnej części pojazdu pod kątem wózka, rampy i pasów |  |
| 10. | atestowane mocowania dla 1 wózka inwalidzkiego (listwy cargo w podłodze, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach inwalidzkich),najazdy (szyny) aluminiowe składane, z bieżnią antypoślizgową, |  |
| 11 | pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy, |  |
| 12 | siedzenie składane, łatwo demontowane fotele w II i III rzędu siedzeń, |  |
| 13 | wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki, |  |
| 14 | manualna skrzynia biegów, 6-cio stopniowa do jazdy w przód (w pełni synchronizowana) + bieg wsteczny, |  |
| 15 | napęd na przednie koła, |  |
| 16 | przesuwane prawe boczne drzwi z przesuwanym oknem, |  |
| 17 | lewy panel boczny z przesuwanym oknem, |  |
| 18 | wysuwany stopień schodowy w bocznych drzwiach dla pasażerów,  |  |
| 19 | tylne drzwi (klapa podnoszona do góry 1800) + ogrzewana szyba + wycieraczka, |  |
| 20 | pokrycie podłogi z tworzywa PCV, |  |
| 21 | tapicerka welurowa w ciemnym kolorze i komplet dodatkowych pokrowców na siedzenia, |  |
| 22 | pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego + przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części, |  |
|  | centralny zamek sterowany pilotem wraz z alarmem, immobiliser, 2 komplety kluczyków, |  |
| 23 | elektrycznie sterowane szyby przednie, |  |
| 24 | elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, |  |
| 25 | chlapacze tył przód, komplet dywaników gumowych (kierowca, pasażerowie-przód), trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, dodatkowa gaśnica w przedziale pasażerskim, młotek do wybijania szyb, apteczka samochodowa,  |  |
| 26 | czujnik temperatury zewnętrznej, |  |
| 27 | fotel kierowcy z reg. wysokości i podłokietnikiem, |  |
| 28 | bezpieczna kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, zabezpieczenie blokady kierownicy przed złamaniem, |  |
| 29 | klimatyzacja z nawiewem na przód i na tył (dwustrefowa), |  |
| 30 | dodatkowa nagrzewnica ciepłego powietrza przestrzeni w II i III rzędzie siedzeń, |  |
| 31 | systemy bezpieczeństwa typu: ABS/EDS/ASR/MSR/ESP lub równoważne, hamulce tarczowe przód i tył |  |
| 32 | czujniki parkowania przód/tył, |  |
| 33 | poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu, |  |
| 34 | halogeny przeciwmgielne, reflektory doświetlające zakręty |  |
| 35 | automatycznie włączane światła do jazdy dziennej |  |
| 36 | dodatkowe światło stop, |  |
| 37 | obręcze kół stalowe o średnicy min. 16 cali z kołpakami, opony radialne letnie wzmocnione (C). |  |
| 38 | dodatkowy komplet opon zimowych wraz z obręczami (opony radialne, wzmocnione (C) o tym samym rozmiarze co letnie) w cenie pojazdu, |  |
| 39 | koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi, |  |
| 40 | radioodtwarzacz CD MP3 SD USB z instalacją antenową w dachu pojazdu, instalacją głośnikową - 4 głośniki (oryginalne dla marki samochodu), |  |
| 41 | uchwyty holownicze: z przodu demontowany, z tyłu mocowany na stałe, |  |
| 42 | oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych), |  |
| 43 | darmowe przeglądy gwarancyjny |  |
| 44 | ubezpieczenie OC i AC na 12 miesięcy w cenie pojazdu, |  |

2. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

- akceptujemy przedstawiony wzór umowy.

3. Zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot dostawy na okresy (nie krótsze niż oferuje producent):

1. 24 miesiące: na silnik, zespoły i podzespoły mechaniczne/ elektryczne/ elektroniczne (bez limitu kilometrów), na powłokę lakierniczą i wyposażenie,
2. 144 miesiące: na perforację nadwozia.

licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.

………………….., dn. …………….. …………………………………………… Podpis osób uprawnionych do składania

 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 oraz pieczątka